**Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie scenyw budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Fryderyka Chopina 21.

Nazwa zadania: „**Remont sceny w Raciborskim Centrum Kultury w Raciborzu”.**

1. Kody CPV:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45432110-8 Kładzenie podłóg

45432130-4 Pokrywanie podłóg

44112240-2 Parkiet

34913800-8 Kotwy

19522100-2 Żywice epoksydowe

1. Lokalizacja:

**Obiekt zlokalizowany jest w Raciborzu, przy ul. Fryderyka Chopina 21, 47-400 Racibórz (obręb Racibórz, działka nr: 4340/21).**

1. Stan istniejący:

 Obiekt objęty zaproszeniem to budynek przy ul. Fryderyka Chopina 21 z końca lat 90 XIX wieku, pełniący funkcję centrum kultury. Budynek zlokalizowany na działce nr: 4340/21. Wnętrze obiektu znajduje się w gminnej ewidencji zabytków Miasta Racibórz. Główne wejście do budynku jak i dojazd znajdują się od strony północnej przy ul. Fryderyka Chopina. Obecny stan parkietu wykazuje duże ślady zużycia, wymagany jest remont polegający na wymianie podłóg, legarów oraz cokołu sceny. Widoczne są takie uszkodzenia jak: zarysowania, wgniecenia, pęknięcia, szczeliny, odbarwienia i plamy.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zakres prac:

Wykonanie nowej podłogi drewnianej z desek dębowych gr. 32mm łącznie z wymianą legarów, wykonanie nowych elementów fragmentu podłogi rozbieralnej na scenie (orkiestron), cyklinowanie oraz olejowanie desek. Wykonanie cokolików po obwodzie sceny z listew dębowych szerokości do 6cm, oraz montaż obróbki drewnianej na narożu sceny (od strony widowni).

* rozebranie podłóg drewnianych białych,
* rozebranie podłóg drewnianych - legary,
* montaż nowych legarów wraz z ich poziomowaniem
* wykonanie parkietu sceny z desek dębowych (pióro-wpust) gr. 32 mm zamontowanych na legarach,
* mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczułek,
* wykonanie olejowania parkietu,
* wykonanie cokołu z listew dębowych,
* mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej,
* demontaż, zabezpieczenie oraz ponowny montaż urządzeń typu np. floorboxy
* obudowa listwami dębowymi krawędzi sceny,
* roboty zabezpieczające.
1. Parametry techniczne i materiały do zastosowania:
* bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. III,
* deski dębowe gr. 32 mm na pióro-wpust,
* oleje do parkietów dębowych (dedykowane do budynków użyteczności publicznej),
* cokoły przyścienne z drewna liściastego – dębowe,
* wieszaki ciesielskie do kotwienia belek dla orkiestronu.

**Wszystkie wątpliwości należy wyjaśniać na bieżąco z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru, ewentualnie przedstawicielem służb konserwatorskich (w trakcie bieżących prac, doborze materiałów, sposobie montażu itp.), a także przed ostatecznym wykonaniem robót – m.in. przeprowadzić próby kolorystyczne, przedstawić materiały o odpowiednich atestach i skonsultować je, jak wyżej (w przypadku możliwości / sugestii zastosowania zamienników – muszą być one tej samej jakości bądź lepsze!).**

**Prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, właściwym przeszkoleniu – oraz pod nadzorem uprawnionych osób.**

**Zakończeniem wykonania prac remontowych będzie podpisanie z wynikiem pozytywnym protokołu odbioru ze strony Zamawiającego i Wykonawcy**.

**UWAGA**

**Szczegółowy opis zadania znajduje się w przedmiarach, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.**

****

